

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.04.2024 №316

г. Нолинск

**О внесении изменений в постановление администрации Нолинского района от 01.07. 2021 № 482**

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.12.2023 № Пр-2466, постановлением администрации Нолинского района от 16.01.2015 № 16 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Нолинского муниципального района Кировской области и внесения в них изменений», администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нолинского района Кировской области от 01.07.2021 № 482 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нолинского муниципального района Кировской области», следующие изменения:

1.1 Пункт 2.5 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» раздела 2 «Местные нормативы градостроительного проектирования Нолинского муниципального района Кировской области изложить в новой редакции

2. Разместить внесенные изменения МНГП в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Нолинского района.

Глава администрации

Нолинского района Н.Н. Грудцын

Разослать: в дело, ОАГиЖ, ОМС и ЗР

Нелюбина Юлия Андреевна

(83368) 2-12-46

Приложение к постановлению

администрации Нолинского района

от 23.04.2024 № 316

**2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5.

 Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Учреждение, объект,** **единица измерения** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Объекты в области физической культуры и спорта местного значения** |
| 1 | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимают органы местного самоуправления муниципального района | по заданию на проектирование | не нормируется |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| городское поселение |
| сельское поселение |
| 3 | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек  | 70 | 1,5 км |

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

3. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.

1. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных [нормативов](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565&dst=100011) обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649).

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.1 и 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры, следует принимать в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения  | Показатель минимальной обеспеченности \* | Показатель максимальной доступности |
| 1 | Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек | Штук  | 1 | Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)  |
| 2 | Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек | Штук | 10 | Не более 15 мин шаговой доступности |
| 3 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек | Штук | 3 | Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)  |
| 4 | Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров | Штук | 1 | Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)  |
| 5 | Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров | Штук | 4 | Не устанавливается |

Примечание:

1. Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.
	1. Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек

2. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

2.1 В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

3.1 В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.